|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Многоквартирные или жилые дома с централизованным** | | |
| **холодным водоснабжением:** | | |
| с ваннами длиной 1500-1700 мм | | |
| 3,46 | 0 | 3,46 |
| с ваннами сидячими длиной 1200 мм | | |
| 3,23 | 0 | 3,23 |
| с душами (без ванн) | | |
| 3,19 | 0 | 3,19 |
| без ванн и душа | | |
| 3,01 | 0 | 3,01 |
| с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением | | |
| 4,36 | 0 | 4,36 |
| с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением | | |
| 4,13 | 0 | 4,13 |
| без ванн и душа с газоснабжением | | |
| 3,64 | 0 | 3,64 |
| с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе | | |
| 3,91 | 0 | 3,91 |
| с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе | | |
| 3,68 | 0 | 3,68 |
| без ванн с водонагревателями на твердом топливе | | |
| 3,82 | 0 | 3,82 |
| с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями | | |
| 6,61 | 0 | 6,61 |
| с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями | | |
| 5,26 | 0 | 5,26 |
| с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями | | |
| 4,81 | 0 | 4,81 |
| без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями | | |
| 4,27 | 0 | 4,27 |
| с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями | | |
| 7,51 | 0 | 7,51 |
| с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями | | |
| 5,71 | 0 | 5,71 |
| без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями | | |
| 4,9 | 0 | 4,9 |
| с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении | | |
| 7,96 | 0 | 7,96 |